'Anzahl der möglichen Stellen bei der Linie/Kurs-Eingabe.
'die letzten beiden Ziffern sind dabei immer die Routen-Nummer der eingegebenen Linie.
[const]
L86_AnzStellen_Linieneingabe
5

[const]
L86_AnzStellen_Zieleingabe
3

'	0: keine Funktion
'	1: Eingabefunktion Liniensonderzeichen
'	Ja, das ist realistisch so. Keine Ahnung, was die bei Lawo damals genommen haben, um sich das zu überlegen...
[const]
L86_Funktion_TasteRoute
0

'Ansagegerät vorhanden?
'	1: ja
'	0: nein (keine Ansagen)
[const]
L86_DAG_vorhanden
1


'	Verhalten des Entwerters:
'	xx0: keine Weiterschaltung nach Haltestelle oder Fahrt
'	xx1: Weiterschaltung bei jeder Haltestelle
'	xx2: Weiterschaltung am Beginn einer Fahrt
'	xx3: Weiterschaltung am Beginn einer Fahrt und bei jeder Haltestelle
'	xx : Zeitgesteuerte Weiterschaltung; xx = Minuten-Intervall. xx = 0 keine Weiterschaltung nach Minuten-Intervall.
'	Beispiel:
'	3  : Weiterschaltung am Beginn einer Fahrt und bei jeder Haltestelle, jedoch nicht zeitgesteuert
'	50 : Weiterschaltung alle 5 Minuten und am Beginn einer Fahrt
'  151 : Weiterschaltung bei jeder Haltestelle und alle 15 Minuten
' 	0  : keine Weiterschaltung (z.B. externes Entwerterscript oder keine Entwerter verbaut)
[const]
L86_Entwerter_Verhalten
52